# 劳保用品技术功能要求

**1. 夏季工鞋**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鞋号** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** |
| **数量（双）** | **2** | **4** | **4** | **3** | **6** | **33** | **33** | **25** | **17** |
| **鞋号** | **44** | **45** | **46** |  |  |  |  |  |  |
| **数量（双）** | **14** | **6** | **3** |  |  |  |  |  |  |

**2.冬季工鞋**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鞋号** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** |
| **数量（双）** | **1** | **0** | **8** | **14** | **4** | **10** | **44** | **36** | **17** |
| **鞋号** | **44** | **45** | **46** |  |  |  |  |  |  |
| **数量（双）** | **16** | **9** | **1** |  |  |  |  |  |  |

**劳保鞋功能要求：防酸碱绝缘防砸防滑。**

**3.秋季工装女**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **衣服尺码** | **150** | **155** | **160** | **165** | **170** | **175** | **180** | **185** |  |
| **数量（套）** | **1** | **0** | **14** | **30** | **25** | **10** | **2** | **6** |  |

**4.秋季工装男**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **衣服尺码** | **160** | **165** | **170** | **175** | **180** | **185** | **190** | **195** | **定做** |
| **数量（套）** | **2** | **40** | **94** | **190** | **110** | **110** | **37** | **8** | **身高180体重122公斤胸围135** |

**秋季工装要求：防静电防酸碱样式见下图。具体面料需厂家提供样衣及面料样板。**

** **

****

**5.冬季工装男装女装要求厂家来公司量尺定做.长度要求至膝盖上方10公分.样式见下图，在此样式**

**原基础上加长。**

**6. 防寒服数量.**

**防寒服男款数量：351套**

**防寒服女款数量：65套**

**样式见下图**

** 男式**

**  女士**

**7.防寒服功能要求：外衣和内胆要求能独立分开，拉链连接。**

**内胆要求可适用于-10摄氏度至-20摄氏度，所用材料符合国家标准。**

**外衣要求防水耐穿，透气亲肤，御寒防风，聚热保温，保暖，防水，耐磨。所用材料符合国家标准。**

**具体面料需厂家提供样衣及面料样板。**