**内蒙古大地云天化工有限公司**

**氟硅酸管线管线清理业务**

**询价文件**

**询价编号：ZB/DDYT-06-2210-010**

内蒙古大地云天化工有限公司

2022年10月

**第一章询价文件书**

**各报价单位：**

内蒙古大地云天化工有限公司就磷酸供新福地氟硅酸管线清理业务进行询价，欢迎各报价单位参与报价。相关情况及要求如下：

# 一、项目概况

 本次为磷酸罐区至新福地氟硅酸管线内部结垢的外委清理业务，氟硅酸管线起始点为磷酸罐区氟硅酸泵出口至厂区西北角栅栏处。

**二、管线清理业务资质及要求**

本项业务报价人需具备劳务输出资质，具有良好的银行资信和商业信誉。

**三、管线清理业务内容和技术要求**

1、拆除、清理、回装氟硅酸管线；

2、保持现有管线外部保温及法兰套，因清理需要拆除的保温及法兰套，清理后恢复原状；

3、对于损坏管道标识的清理后恢复原样；

4、清理过程中要有相应的环保措施。

在清理管线的过程中清理单位要有如下措施：

1)清理管线产生的废水通过污水管网进入事故水池。

2)清理管线产生的废渣收集统一回收至磷精粉堆场西南角。

3)清理过程中，清理单位要在清理的管线管廊架下铺设类似篷布、彩条布等防护措施，防止废水、废渣污染周围土地及树木。

5、此次清理氟硅酸及废水管线磷酸厂不提供高压清洗机、螺栓、橡胶垫等设备物资，因拆装以及清理过程中损坏的管道由清理单位负责修复。

6、清理单位负责清理后的管线初期投用后的漏点紧固、通洞管线更换工作。

7、清理单位安全防护设施做不到位的立即停止清理工作，进行整改，并依据公司制度进行考核。

**四、询价范围及工程量**

询价范围包括磷酸罐区至新福地氟硅酸管线内部结垢的外委清理业务，氟硅酸管线起始点为磷酸罐区氟硅酸泵出口至厂区西北角栅栏处，管线共长1240米，其中DN150钢衬PO管线960米，DN100钢衬PO管线280米

# 五、工期要求

本工程总工期为30个日历日，具体开工时间以招标人通知为准。

# 六、报价文件要求

请报价单位对我公司氟硅酸管线清理业务进行综合单价报价，报价文件需包含以下内容：

1、报价单位基本情况；

2、营业执照正本复印件；

3、氟硅酸管线清理分项报价；

4、清理过程中的环保措施方案。

以上文件均需盖章密封纸质报送。

**六、费用支付**

1、本项业务无预付款。

2、清理完工后验收合格后进行付款，付款前承包商要出具合规的发票

# 七、评标方式：不承诺低价中标，采用综合评标法。

评分表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分内容** | **分值** | **评分标准** | **得分** |
| 投标报价 | 80分 | 1. 各投标单位的有效报价的算术平均值为评标基准价；
2. 投标报价等于基准价得60分；
3. 投标报价每低于基准价1%加1分，最高得80分；

投标报价每高于基准价1%扣1分，扣完为止。 | 满分80分 |
| 技术评审 | 20分 | 提供本项目环保措施方案，详细、明确、流程规范、保障和控制措施有力，方案合理、可行。综合最优者20分，其它酌情扣分。 | 满分20分 |
| 评分合计 | 100分 |

# 八、报价文件递交地点和截止时间

各报价单位自行进行现场踏勘。

报价文件份数：正本副本各1份，单子版1份。密封后递交。

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2022年11月7日10:00时前送达内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

我公司仅在**千里马招标网（**[**http://www**](http://www)**.qianlima.com）及内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）**发布了有关该项目的招标信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各投标人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

询价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部

联系人及电话：丛小龙 13674807886

 廖德春 13887440542

传真： 0476-5922000 电子邮箱：ddytzb@126.com

# 第二章报价文件附表格式

## 一、报价一览表

**业务名称：内蒙古大地云天化工有限公司****氟硅酸管线及氟硅酸废水管线清理**

**询价编号：ZB/DDYT-06-2210-010**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务内容 | 项目 | 工程量（米） | 单价（元/米） | 大写（元） | 工期 |
| 氟硅酸管线清理 | DN150钢衬PO管线 | 960 |  |  |  |
| DN100钢衬PO管线 | 280 |  |  |
| 投标总报价（大写）：**其中税率为%** |
| 报价单位：（单位盖章）法定代表人或委托代理人签字：日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二、法定代表人身份证明书

**法定代表人资格证明书（格式）**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：\_

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：年月日

附法定代表人身份证复印件

## 三、法定代表人授权委托书(若适用)

**授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：

我(姓名)系(报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位(姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加（询价人）的的报价活动。代理人在报价、评价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：性别：年龄：

身份证号：职务：

报价人： (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：年月日

附委托代理人身份证复印件

## 四、资格证明文件

注：提供虚假资料所造成的相关法律风险由报价人自行负责。

1. 劳务输出资质证明文件；
2. 营业执照正本复印件；

## 五、清理作业环保措施方案

## 第三章合同主要条款

**内蒙古大地云天化工有限公司**

**氟硅酸管线清理业务**

**外委合同**

合同编号：

甲方：内蒙古大地云天化工有限公司

乙方：

**氟硅酸管线清理业务外委合同**

甲方：内蒙古大地云天化工有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就内蒙古大地云天化工有限公司氟硅酸及氟硅酸废水管线内部结垢清理外委业务，达成如下协议：

**第一条 合同期限**

本合同自2022年11月XX日起至2022年12月XX日止。

**第二条 工作范围及内容**

乙方负责氟硅酸管线清理工作，将清理出的废渣运至磷精粉堆场西南角，管线拆除、回装、运输过程中不得污染周围环境卫生。

**第三条 合同价款及支付方式**

1. 合同单价为：DN150钢衬PO管线XXXX元/米（含税XX%），DN100钢衬PO管线XXXX元/米（含税XX%）；
2. 本合同无预付款；
3. 管道长度以具体发生量进行结算。

合同承办范围内全部工作完成并验收合格后，在乙方开具增值税发票（税率3%）30个工作日内支付合同全部费用，无质保金。

**第四条 甲方权利与义务**

1、甲方提供相关管理制度，乙方遵照执行。

2、乙方未按要求完成甲方安排的工作，甲方有权对乙方进行考核。

3、有权检查乙方是否对工作人员进行安全、规章制度等的教育培训。

4、对乙方作业人员的资质、工伤保险购买情况进行审查。

5、负责乙方劳务人员的上岗安全培训。

6、在乙方进行作业前负责确认施工条件是否允许。

7、保证按合同要求及时结算费用给乙方。

8、有权对乙方的作业情况进行监督、检查。

**第五条 乙方责任**

1、氟硅酸管线清理完成后经甲方检查确认后方可回装，因拆装、清理过程中损坏的管道由乙方负责修复和更换，清理后的管线乙方负责初期投用后漏点的紧固工作，**如因乙方原因导致的环保问题，产生的行政罚款由乙方承担**。

2、乙方作业人员要服从当班班长指令，安全防护设施做不到位的立即停止清理工作，进行整改，并依据公司制度进行考核。

3、清理地点为一期浓缩厂房，磷酸厂提供水源，清理设备以及人员由清理单位负责，清理期间不能影响磷酸正常生产以及检修工作。

4、**清理过程中，清理单位要在清理的管线管廊架下铺设类似篷布、彩条布等防护措施，防止废水、废渣污染周围土地。**设立现场管理人员，服从甲方的安全管理，确保管线清理工作的正常开展。

5、乙方在管道拆除、清理、回装的过程中要保持管道原有的螺栓、保温及法兰套设施完好，因管道拆除、清理、回装损坏的螺栓、垫子、保温及法兰套由乙方负责修复，甲方不提供高压清洗机、螺栓、橡胶垫等设备物资。

6、乙方必须为作业人员提供劳动保护用品和作业时所需工具，购买工伤保险，需将乙方劳务人员的身份信息和购买工伤保险证明交给甲方；乙方作业人员必须正确穿戴好劳动保护用品，做好安全防护才能进行作业。

**第六条安全生产责任**

1、在合同执行过程中，甲方与乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》相关管理规定。

2、乙方人员必须接受甲方安全部门的安全教育、安全管理、监督、检查，乙方人员在作业时，如不按甲方安全规定作业，甲方有权停止其作业，按甲方安全管理规定进行违约金扣除。

**第七条 违约责任**

任何一方如果违反本合同上述各项条款约定的义务（符合第八条规定除外），除支付相应赔偿金外，还应支付2万元违约金。

**第八条 合同的变更、解除、终止**

1、甲乙双方在合同有效期限内不得随意变更或解除合同。

2、乙方负责的在合同期内氟硅酸及废水管线内部结垢清理业务不能满足甲方生产需要，甲方有权单方面终止本合同。

**第九条 合同争议解决**

本合同发生的争议，由双方当事人协商解决。协商达不成一致的，可在甲方所在地人民法院进行诉讼。

**第十条** 本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式伍份（甲方叁份，乙方贰份）具有同等的法律效力。若因工作的需要，除此合同外双方另约定的书面协议，与本合同具有同等法律效力。

附件

**安全生产管理协议**

根据双方签订的《内蒙古大地云天化工有限公司氟硅酸管线清理劳务外委业务合同》以及甲方系涉及危险化学品生产、使用、储存和运输的化工企业的实际状况，按照中华人民共和国《安全生产法》、《职业病防治法》、《安全生产许可证条例》、《民法典》等国家有关安全生产的法律、法规、标准的规定甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下安全生产管理协议。

**第一条 安全管理范围界定**

甲方所辖生产区域内氟硅酸管线清理运作的一切安全管理。

**第二条 甲方安全管理职责**

1、甲方对其辖区符合《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件负责。

2、甲方各级安全生产管理人员应具备相应的安全知识和管理能力。

3、甲方应建立相应的安全管理制度和操作规程。

4、根据《安全生产法》和《职业病防治法》的有关规定，甲方向乙方提供有关作业区域中的职业危害、不安全因素、安全管理要求、作业注意事项等资料和信息；乙方必须针对甲方提供的资料和信息制定相应的防范措施。

5、甲方在收到乙方对甲方人员违章指挥、强令冒险作业的控告、投诉后，应及时处理，并将处理意见已书面形式告知乙方。

6、对乙方人员在作业过程中的违章行为，甲方有权进行处罚及勒令其停工整治。

7、甲方有权对乙方从业人员进行安全监督检查。

8、乙方从业人员在甲方区域内作业时，一旦发生伤亡事故，甲方应及时配合乙方组织力量抢救伤员并保护好现场。

9、甲方用工单位对乙方从业人员应在进厂之前进行必须的安全教育，履行安全生产告知义务，并进行相应的考核和记录。

10、甲方各级管理人员及操作人员不得违章指挥乙方从业人员，或者强令其冒险作业。

11、参与乙方从业人员在甲方辖区内作业时发生的伤亡事故的调查和处理。

12、甲方有权对乙方的职业卫生管理进行监督检查。

**第三条 乙方安全管理职责**

1、乙方系具有独立法人资格的生产经营单位，对乙方的劳动力组织和安全管理负责。乙方必须对其从业人员负责，包括职业健康、劳动保护、安全教育等。

2、乙方从业人员必须执行《民法典》及国家有关规定，若乙方违反规定产生的一切后果，由乙方承担全部责任。

3、乙方从业人员必须持证上岗。

4、乙方从业人员必须按国家有关劳动保护规定配备和穿戴劳动保护用品。

5、乙方负有监督、指导其从业人员正确使用、佩戴劳保和安全防护用品(器材)的责任，甲方可根据乙方的合理要求，给予相应的协助。

6、乙方应当组织接触职业病危害的劳动者进行定期职业健康检查。发现职业禁忌或者由于从事职业相关的健康损害的劳动者，应该及时调离原岗位并妥善安置。

7、乙方应加强作业现场的安全管理，必须配备（或委托具有国家认可资质的，非甲方的）专职安全管理人员，负责对从业人员进行有效的安全管理，并建立相应的安全生产管理制度。

8、乙方应建立健全职业卫生档案，收集职业卫生法律法规、组织制定职业卫生管理制度、操作规程。

9、乙方与劳动者订立劳动合同时应告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等内容，不得隐瞒或欺骗。

10、为确保安全生产，乙方人员要保持相对稳定，不得随意更换、顶替。

11、主持乙方人员在甲方辖区内作业时发生的伤亡事故的调查和处理。

12、乙方应对所属从业人员进行安全教育培训，保证教育培训效果和质量。

13、乙方应对所属从业人员进行岗前、岗中职业健康培训，保证培训效果和质量。

**第四条 事故预防、抢救与处理、责任划分**

1、乙方从业人员在工作期间发生工伤事故的，由乙方承担全部责任，由此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

2、双方从业人员必须严格遵守安全操作规程和各种规章、规定等，乙方从业人员应按甲方的要求进行作业。否则，造成损失和其它意外事故，由乙方负责。同时，乙方从业人员有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和强令冒险作业，并应及时向甲方安全管理部门报告。甲方安全管理部门接到报告后，必须对甲方违规人员做出相应的处理。

3、在作业过程中，若乙方人员违反规程或规章造成事故和人员伤亡，其责任由乙方全部承担。

4、乙方人员在甲方区域内作业发生的工伤事故，按隶属劳动关系由乙方负责全权处理。

5、双方应严格执行安全生产规章制度，落实安全生产管理责任，确保双方生产经营活动的顺利进行。若因管理不善导致重大事故发生，造成对方人员伤亡和财产损失，由责任方负责赔偿。

6、双方建立安全生产定期协商交流机制，双方安全管理人员和对口部门每年召开一次协商会议。协议有效期内，若出现急需双方共同解决的问题，可通过信息联络和临时会议协商解决。

**第五条 本协议有效性和约束力**

1、本协议有效期与《内蒙古大地云天化工有限公司氟硅酸管线清理劳务外委业务合同》所确定的有效期一致。经双方签字盖章后生效，至《内蒙古大地云天化工有限公司氟硅酸管线清理劳务外委业务合同》终止之日止。本协议一经签订，双方均应切实严格履行，认真履行本协议所规定的各项条款。如本协议的任何条款被确定为无效、非法或不可强制执行，则本协议的其余条款应继续有效并且具有约束力。

2、本协议只能由双方签署的书面文件加以修改。

3、任何由于本协议所产生或与本协议有关的争议，如未能通过协商解决，则提交甲方所在地人民法院解决。

内蒙古大地云天化工有限公司

 2022年10月26日